**Требования к описанию транспортного средства.**

Идентификация ТС, подтвержденная фотографиями и документами.

Необходимые фото:

1. Общий план ТС со всех сторон (точки съемки анфас, ½ анфас слева, профиль слева, профиль справа, сзади, ½ сзади справа). При этом весь кузов ТС должен помещаться в кадр, без усекновения элементов.

Фотографии должны быть яркими/светлыми и четкими, все надписи и номера должны явно читаться, и не допускать двойных толкований. Не допускается фотосъемка ТС без гос. номера, в случае зарегистрированного ТС. Цвет кузова должен соответствовать заявленному в документации, и не иметь недопустимых модификаций.

1. Идентификационные признаки:

VIN – номер (точки съемки - все присутствующие места нанесения, в том числе под ковриком пассажира, в нише запасного колеса, под лобовым стеклом),

номер кузова (точки съемки - все присутствующие места нанесения),

номер шасси (точки съемки - все присутствующие места нанесения),

номер кабины (точки съемки - все присутствующие места нанесения),

номер двигателя (точки съемки - все присутствующие места нанесения).

1. Фото одометра с включенным зажиганием для фиксации пробега.
2. Фото моторного отсека (общий вид) и модели (номера) двигателя.
3. Фото шин, дисков (точки съемки – общий вид, маркировка, размерность).
4. Фото не серийного дополнительного оборудования (точки съемки – общий вид, маркировка, размерность или характеристики).